***Инструкция***

1 качаем файл "download .291 flashable kernel from here [https://drive.google.c…sWUGpQdHdvaVRCQlk/view](https://4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F0B6aEcBP7FwsWUGpQdHdvaVRCQlk%2Fview&e=52106224) и UPDATE-SuperSU-v2.76-20160630161323.zip сохраняем на сдкарте.
2 качаем файлы D6503\_23.5.A.0.575\_kernel.zip Recovery\_for\_MM575-291.7z на комп.
3 файлу D6503\_23.5.A.0.575\_kernel.zip меняем расширение на .ftf
4 выключаем телефон
5 файл D6503\_23.5.A.0.575\_kernel.ftf прошиваем через flashtool без лишних вайпов. В списке будет только прошивка ядра и еще одного файла.
6 включаем телефон, включаем отладку по ЮСБ.
7 На ПК разархивируем файл Recovery\_for\_MM575-291.7z(Рекомендуется применить 7zip) и запускаем инсталл.бат файл. Перед запуском инсталл.бат Рекомендуется закрыть программу Флаштулл! Если будут ошибки попробовать удалить файлы adb утилиты что расположены в папке с рекавери.
8 если все прошло успешно на п.7, то тело загрузится в рекавери. Если нет запускаем по разному(с правами админа или без них) батник.
9 в рекавери прошиваем архив с рут( UPDATE-SuperSU-v2.76-20160630161323.zip ) и ядро(файл скачанный по ссылке .291 flashable kernel).

**#**

**Скачать**

[D6503\_23.5.A.0.575\_kernel.zip](https://4pda.ru/forum/dl/post/8572027/D6503_23.5.A.0.575_kernel.zip) ( 10,2 МБ )
[UPDATE-SuperSU-v2.76-20160630161323.zip](https://4pda.ru/forum/dl/post/8572029/UPDATE-SuperSU-v2.76-20160630161323.zip) ( 4,74 МБ )
[Z2\_23.5.A.1.291\_Marshmallow\_Kernel\_Flasher.zip](https://4pda.ru/forum/dl/post/8572045/Z2_23.5.A.1.291_Marshmallow_Kernel_Flasher.zip) ( 10,15 МБ )
[Recovery\_for\_MM575-291.7z](https://4pda.ru/forum/dl/post/8572048/Recovery_for_MM575-291.7z) ( 4,05 МБ )